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感谢您购买本公司的LED控制卡。希望您能够尽情体验该产品的卓越性能。该LED控制卡的设计符合国际、行业标准，但如果操作不当，仍然可能造成人身伤害和财产损失。为了避免设备可能带来的危险，并尽可能从您的设备中获益，在安装、操作产品时，请遵守本手册中的相关使用说明。
[bookmark: _Toc488829957][bookmark: _Toc488830049][bookmark: _Toc488830096][bookmark: _Toc488830139][bookmark: _Toc488847072][bookmark: _Toc54257524]关于软件

不得对本产品上安装的软件进行更改、反编译、反汇编、解密或者进行反向工程，以上行为均属违法。

[bookmark: _Toc488829958][bookmark: _Toc488830050][bookmark: _Toc488830097][bookmark: _Toc488830140][bookmark: _Toc488847073][bookmark: _Toc54257525]特性

· 结构简单，安装便捷；
· 千兆网接收卡模式、匹配发送卡/发送盒模式、匹配全彩播放器模式；
· 全彩高刷新技术，更丰富的显示效果，支持高刷新高灰度显示效果，产品追求更多技术创新和细节提升；
· 用户至上，体验为王，傻瓜操作即达最佳效果，无需培训；
· 支持通用芯片、PWM芯片等主流LED显示屏驱动芯片；
· 支持64扫以内的任意扫描类型，支持595等串行译码扫描；
· 16路RGB显示；
· 支持配置文件回读； 
· 支持网线通讯状态检测；
· 适用于各种规格的全彩LED显示屏，产品在满足未来的多样化需求方面更具明显优势。
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[bookmark: _Toc488829960][bookmark: _Toc488830052][bookmark: _Toc488830099][bookmark: _Toc488830142][bookmark: _Toc488847075][bookmark: _Toc54257527]安全须知

· 本产品额定工作电压5V，电压范围3V～6V，请严格保证BX-V75LS系列的电源质量。 
· 当您要连接或者拔除任何信号线或者控制线时，请确认所有的电源线已事先拔掉。 
· 当您要加入硬件设备到本产品中或者要去除本产品中的硬件设备时，请确认所有的信号线和电
源线已事先拔掉。 
· 在进行任何硬件操作之前，请事先关闭控制卡电源，并通过触摸接地表面来释放您身上的静电。 
· 请在干净、干燥、通风的环境中使用，不要将本产品放入高温、潮湿等环境中使用。 
· 本产品为电子类产品，请远离火源、水源以及易燃、易爆的危险品。 
· 本产品内有高压部件，请不要打开机箱或者自行对本设备进行维修。 
· 如发现有冒烟、异味等异常情况，请立刻关掉电源开关，并与经销商联系。
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BX-V75LS接收卡适用于各种规格的全彩LED显示屏，支持主流LED屏驱动芯片。板载8组T75接口，16路RGB数据，刷新率可高达5000Hz。支持千兆网播放模式，支持异步播放器Y系列产品，配合BX-VS/VSE/VHE等发送卡呈现最佳显示效果。
全新的高刷新技术让您拥有超高清画质体验。产品结构简单，安装便捷，傻瓜操作即达到最佳效果，无需培训。BX-V75LS发送卡硬件系统可在线升级，最大限度保障用户利益。
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采用行业统一接口标准，统一的安装孔规格，支持外接运行指示灯与测试按钮接线；2路双千兆网口，支持任意交换输入与输出，方便级联安装。板载8路T75接口，上下各4路方便用户排线布局。
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板载8路T75接口，支持E信号，最大64扫，16路RGB信号输出。支持任意接口显示数据组交换，RGB颜色顺序交换，方便客户灵活调整模组排线。
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支持2对开，3对开，4对开，对开宽度可以不一样。例如：2对开下：前面128点，后面64点；3对开下：前面128点，中间128点，后面64点。
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默认情况下为正常数据流向由右向左。根据客户现场实际使用情况，可将数据流向设置为由左向右，由上到下，由下到上方式。具体使用，与LED模组排列方向相对应。推荐使用由右向左和由上到下模式。
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支持显示数据行偏移，可在0到511点范围内灵活调整行偏移量，视具体带载宽度而定，最大可设置384行高度的显示偏移，方便异型屏配置。
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与LedshowTV软件配合，支持64扫，32扫，16扫，8扫，4扫等各种直行与折行扫描方式的快速配置；支持无138行译码，595行译码，RT5958行译码等方式。通过智能扫描功能，可支持静态屏，2扫到64扫内任意扫描方式显示。
[bookmark: _Toc488829968][bookmark: _Toc488830060][bookmark: _Toc488830107][bookmark: _Toc488830150][bookmark: _Toc488847083][bookmark: _Toc54257535]匹配多种芯片
支持常规16位串行移位恒流驱动芯片、PWM芯片等，如：常见的日月成，聚积，明微，集创北方等厂家的驱动芯片。
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采用全新高刷技术，支持高刷新高灰度显示效果，户外显示效果领先，整体技术上处于行业先进水平。可支持256、512、1024、2048、4096、8192、16384、32768、65536级灰度显示。
通过灵活的显示模式选择，适用于户外，室内各种应用场合。配合LedshowTV软件，通过调节显示刷新率，显示模式和显示倍率等参数，进一步提升显示画质，满足客户拍摄效果。

[bookmark: _Toc488829970][bookmark: _Toc488830062][bookmark: _Toc488830109][bookmark: _Toc488830152][bookmark: _Toc488847085][bookmark: _Toc54257537]时钟可调
支持移位时钟从10.42MHz到31.25MHz的自主调节，可调节占空比，时钟相位等。满足不同模组的级联特性，消除部分模组级联时产生的冒点，在保证刷新率的前提下，尽量提高带载宽度。

[bookmark: _Toc488829971][bookmark: _Toc488830063][bookmark: _Toc488830110][bookmark: _Toc488830153][bookmark: _Toc488847086][bookmark: _Toc54257538]消隐调节
通过调节行消隐时间，换行时刻，1级起灰等特性，进一步消除LED屏幕的虚亮影响，完美的显示文本内容。
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接收卡支持配置参数回读功能，单点参数设置与查询回读，支持在线升级，方便客户系统升级与维护。
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接收卡在256*256带载面积下可实现最好显示效果和最佳应用体验，特殊情况下可适当超标使用。
接收卡显示效果好坏直接与带载模组的长度有关，为了保证顺利调屏，我们一般推荐如下带载设置（刷新优先，4096灰度级）。

	扫描方式
	推荐值 
	最大值 
	推荐最低刷新率

	1/32 
	64 
	128 
	960

	1/16 
	128 
	192 
	960

	1/8 
	64 
	128  
	1440

	1/4 
	64 
	128 
	1920



注意：
· 以上扫描方式都指直行走线，如果1/4扫一路数据带8行的扫描方式，应参考1/8这
组值。 如果是1/4扫，但一路数据带16行的扫描方式，应参考1/16这一组。
· 条件允许的情况下，可以使用对开模式，以提高显示效果 
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· 显示模式
    我们现在有刷新优先和亮度优先两种模式。其中，刷新优先模式，可以实现较高的刷新率，且用手机或相机的拍摄效果比较好，但其亮度较低。而亮度优先模式， 可以实现较高的亮度，但用手机或相机拍摄的效果不是很好。
通常室内屏对亮度要求不高，而对拍摄效果要求较高。此时通常选用刷新优先。而对于户外屏，对于亮度要求较高，此时选用亮度优先模式。

· 亮度模式
亮度模式，通常有三种，即：低亮、正常、高亮。显示模式固定的情况下，亮度越高，刷新率越低。或者，在相同刷新率下，带载的最大宽度越小。因此，在亮度够用的情况下，可以选择低亮模式，从而获得更高的刷新率和拍摄效果。

· 灰度等级
相同刷新倍率与视觉刷新率下，如带载面积相同，则灰度等级越高，显示效果越好。但灰度等级   
越高，可以带载的宽度会越小。因此，灰度等级与带载宽度也是一对矛盾。通常，我们推荐使用4096级灰度，最高不超过16384级灰度。

· 刷新倍率
    刷新倍率并非越高越好，刷新倍率越高，相应的刷新率也会越高。但刷新率够用的情况下，刷新倍率越低，拍摄效果会越好。所以刷新倍率的选择要根据实际情况选择最佳值。刷新倍率推荐用8。

· 移位时钟
    移位时钟也是一个比较重要的参数，移位时钟越高，相同刷新率下的带载面积可以做到越大。但有些模组质量较差，无法使用较高的移位时钟，其通常表现为屏幕上会出现一些不规则的闪点。但是刷新率够用的情况下，也无需将移位时钟调得太高。

· 一级起灰
     如果需要更好的低灰表现效果，可以勾选一级起灰。一级起灰的副作用是，它会使得整屏对比度降低，视觉上会感觉视频上蒙了一层灰蒙蒙的东西。因此，通常我们推荐不使用一级起灰，这样对比度更高，视频会显得更通透。




[bookmark: _Toc488829973][bookmark: _Toc488830065][bookmark: _Toc488830112][bookmark: _Toc488830155][bookmark: _Toc488847091][bookmark: _Toc54257543]技术规格

	屏幕指标

	参数
	规格

	最小控制点数
	32 x 32

	控制点数
	256*256

	总像素
	256*256

	行偏移范围
	0-511点偏移范围

	行偏移高度
	最大384行高度

	级联数量
	单网线级联接收卡数量≤1024

	灰度等级
	≤65536级

	刷新频率
	可支持到5000Hz，随带载宽度而变化，具体见PC软件提示。

	适配范围
	各种规格的全彩LED显示屏

	支持芯片
	所有主流LED显示屏驱动芯片

	显示接口
	8组T75显示接口，16组RGB数据

	亮度调节
	256级亮度



	整机规范

	输入电源
	3V～6V；请严格保证BX-V75L系列的电源质量

	整机功耗
	≤5W

	工作温度
	-40℃～80℃

	尺寸
	107.4mm91.7mm
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	接口说明

	1
	T75接口
	T75接口（JK1，JK2，JK3，JK4，JK5，JK6，JK7，JK8）

	2
	TEST
	屏幕测试按钮

	3
	1000M
	千兆网口，连接发送卡

	4
	电源端子
	5V电源接口，直流电压输入，额定5V，支持3V～6V

	5
	电源接口
	5V电源接口，直流电压输入，额定5V，支持3V～6V

	6
	D-G1
	状态指示灯，正常情况下绿灯闪烁

	7
	D-R1
	电源指示灯，正常情况下红灯长亮

	8
	电源监控
	电源监控接口（可根据客户需要定制）

	9
	HUMI
	温湿度传感器接口（可根据客户需要定制）

	10
	SMOKE
	烟雾传感器接口（可根据客户需要定制）
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T75接口定义如下表格所示：

	功能
	引脚序号
	引脚序号
	功能

	R1
	1
	2
	G1

	B1
	3
	4
	GND

	R2
	5
	6
	G2

	B2
	7
	8
	E

	A
	9
	10
	B

	C
	11
	12
	D

	CK
	13
	14
	HS

	OE
	15
	16
	GND
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· 千兆网还是发送卡？
如果需要比较好的拍摄效果，尽量选用发送卡模式。

· 环境对手机拍摄的影响？
有多种因素会影响到手机或相机的拍摄效果，但在控制器显示参数不变的情况下，对拍摄效果影响最大的是环境的亮度。通常手机的快门时间是由手机根据环境光亮度自动调节的，因此，在用手机或相机对屏幕进行拍摄时，环境光的亮度会直接影响到手机或相机的快门大小。
在室内通常亮度较低，相机的快门会比较慢，通常在1/60秒-1/200秒。此时，如果显示屏刷新率在1000左右即可以达到较好的拍摄效果。 
而在户外环境下，由于环境亮度通常比较高，因此相机的快门会比较快，通常会快于1/800秒。如果显示屏刷新率还在1000左右，拍照时就会出现比较严重的扫描线或色块。此时，如果想得到比较好的拍摄效果，刷新率通常至少需要到3000以下。
这也是为什么相同的一个户外屏，白天拍摄效果很差，但晚上拍摄效果却好很多。这也是为什么户外屏需要更高的刷新率。












上海仰邦科技股份有限公司
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网址：www.onbonbx.com

昆山光电产业基地
地 址：江苏省昆山市开发区富春江路1299号
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