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[bookmark: _Toc30073081][bookmark: _Toc58254152][bookmark: _Toc107236240][bookmark: _Toc109314269]启用指南

[bookmark: _Toc30073082][bookmark: _Toc58254153][bookmark: _Toc107236241][bookmark: _Toc109314270]安全须知

· 本产品电源的输入电压12V，请严格保证播放器的电源质量。 
· 当您要连接或者拔除任何信号线或者控制线时，请确认所有的电源线已事先拔掉。 
· 在进行任何硬件操作之前，请事先关闭处理器电源，并通过触摸接地表面来释放您身上的静电。 
· 请在干净、干燥、通风的环境中使用，不要将本产品放入高温、潮湿等环境中使用。 
· 本产品为电子类产品，请远离火源、水源以及易燃、易爆的危险品。 
· 本产品内有大规模集成电路芯片，请不要打开机箱或者自行对本设备进行维修。 
· 如发现有冒烟、异味等异常情况，请立刻关掉电源开关，并与经销商联系。



































[bookmark: _Toc58254151][bookmark: _Toc107236242][bookmark: _Toc109314271]产品特性

· 适用于播放器外置的中小全彩屏。
· 高性能CPU，硬件解码，高清视频播放流畅。
· 总像素≤640K点：1024*640（宽度≤7968，高度≤2048），1千兆网口输出。
· 存储容量4GByte，支持USB扩展至256GB， U盘即插即播，也可导入内存播放，非常适用于连网不便的场所发布节目。
· 支持2个视频区。
· 板载亮度传感器接口和3.5mm双声道音频接口。
· 支持手机APP软件操作，方便用户远程便捷操控节目发布和管理。
· 涂敷UV三防胶，国标双85防护等级，防尘、防潮、防静电、防盐雾。
· -40℃～80℃环境温度， 7*24小时不断电，≤0.3%故障率。






























[bookmark: _Toc109314272]功能介绍

[bookmark: _Toc489000770][bookmark: _Toc109314273]带载面积
BX-C2控制器有1个千兆输出网口，总像素640K点：1024×640，最大宽度为7968点，最大高度为2048点。控制面积灵活，显示功能丰富，性价比超高。

[bookmark: _Toc488999381][bookmark: _Toc489000772][bookmark: _Toc510614177][bookmark: _Toc39928314][bookmark: _Toc109314274]通讯方式多样
控制器的通讯方式灵活，标配以太网网络接口，标配wifi套件，可以选配4G，选配GPS。

[bookmark: _Toc488999382][bookmark: _Toc489000773][bookmark: _Toc510536320][bookmark: _Toc510614715][bookmark: _Toc39925611][bookmark: _Toc39928315][bookmark: _Toc109314275]管理平台丰富多样
控制器提供丰富的控制、管理软件平台,包括PC软件LedshowYQ，云平台iLEDCloud。PC软件LedshowYQ运行于用户屏幕管理者的PC上面，支持windows XP，win7，win10等主流操作系统。该软件提供全面、丰富的控制器配置，节目编排，节目发送功能。
云平台iLEDCloud，是onbon科技提供的多媒体信息发布平台，其核心服务器寄托于阿里巴巴云，提供卓越的可靠性和稳定性。用户仅需要浏览器即可使用该平台，可以远程编辑节目，预览节目，定时定点播放。用户可以通过手机、pad和pc来登录、使用云平台。
用户如果是局域网应用环境，可以选择我们提供的PC软件LedshowYQ进行控制管理。如用户的使用环境需要跨越公网，则可以接入iLEDCloud云平台，通过web浏览器进行管理。

[bookmark: _Toc489000774][bookmark: _Toc510614179][bookmark: _Toc39928316][bookmark: _Toc109314276]存储容量大
控制器内置4G闪存，可以存储高清视频。用户自行选配SD卡，支持SD卡和USB扩展至256Gbyte。

[bookmark: _Toc39129952][bookmark: _Toc39932440][bookmark: _Toc109314277]远程开关接口
控制器支持远程开关功能，通过控制卡上的远程开关接口外接继电器开关，能够实现对空调限温、风扇除湿、大屏幕的电源开关进行远程控制，有效降低功耗，节约电能。

[bookmark: _Toc38812125][bookmark: _Toc39928317][bookmark: _Toc109314278]支持数据库
产品即将支持数据库区域功能，能够连接mySQL、sqlserver等格式数据库，并且可以多页显示。该功能非常适用于高铁、医院、银行等各类需要实时发布更新信息的场合。

[bookmark: _Toc510536324][bookmark: _Toc489000783][bookmark: _Toc488999392][bookmark: _Toc38812126][bookmark: _Toc39928319][bookmark: _Toc109314279]支持手机APP 
Y系列产品能够通过手机APP控制管理，APP软件操作简单，易学易懂。用户可以通过手机，平板电脑实现无线办公，随时随地轻松编辑节目，发送数据。APP支持搜索添加屏幕，支持多语言，支持动态预览，视频转码功能。支持手势放大缩小分区功能。
[bookmark: _Toc489000775][bookmark: _Toc510614183][bookmark: _Toc39928320][bookmark: _Toc109314280]节目发布方法灵活
用户可以通过PC软件LedshowYQ进行节目的编排、预览、发布。如果联网不方便，还可以使用U盘进行节目的导入或者即插即播。

[bookmark: _Toc510536326][bookmark: _Toc489000777][bookmark: _Toc38812128][bookmark: _Toc39928321][bookmark: _Toc109314281]远程升级
控制器支持远程升级，用户可以通过PC软件LedshowYQ，云平台iLEDCloud进行远程升级，提升控制器功能、性能，解决bug。控制器内置日志功能，可记录各种重要事件，可以远程查阅、分析，解决故障。

[bookmark: _Toc487104153][bookmark: _Toc488060324][bookmark: _Toc488060348][bookmark: _Toc488061273][bookmark: _Toc488065979][bookmark: _Toc488066498][bookmark: _Toc488066547][bookmark: _Toc488066612][bookmark: _Toc488066672][bookmark: _Toc488066726][bookmark: _Toc488066789][bookmark: _Toc488066907][bookmark: _Toc488067108][bookmark: _Toc488067279][bookmark: _Toc488329480][bookmark: _Toc489631607][bookmark: _Toc489864785][bookmark: _Toc505776572][bookmark: _Toc510614187][bookmark: _Toc39928324][bookmark: _Toc109314282]定时开关机
软件具有定时开关机功能，设置完成开机和关机时间后，电脑则会按时自动进行开机关机，做到合理利用人力，物力资源，大大提高显示屏的使用寿命和可靠性。当用户不方便经常在电脑边上进行操作时，定时开关机可以较好的实现无人值守的功能。

[bookmark: _Toc68696396][bookmark: _Toc107236254][bookmark: _Toc109314283]二次开发
提供支持WINDOWS/LINUX/ANDROID/iOS 等主要操作系统的二次开发包，包括各种动态库、通讯协议、测试例程等；
支持JAVA/C/C++/C#/Delphi等主流编程语言，支持用户在各种平台进行二次开发，最大程度满足用户个性定制功能的开发和拓展。




















[bookmark: _Toc489000788][bookmark: _Toc109314284]技术规格

	屏幕指标

	参数
	规格

	最小控制点数
	64 × 64

	最大控制点数
	1024×640

	最大宽度
	7968

	最大高度
	2048



	整机规范

	输入电源
	12V

	整机功耗
	≤10W

	工作温度
	-40℃～80℃





























[bookmark: _Toc39925624][bookmark: _Toc39928327][bookmark: _Toc109314285]尺寸图示
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[bookmark: _Toc39925625][bookmark: _Toc39928328][bookmark: _Toc109314286]接口图示

[bookmark: _Toc489000786][bookmark: _Toc109314287]左面板图示
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	按键与接口说明

	LAN
	以太网接口,百兆以太网，连接计算机

	USB
	U盘接口，支持U盘传输节目

	TEST
	测试按钮

	PROG
	节目切换按钮

	NET
	网络指示灯

	SYS
	工作指示灯

	12V
	12V电源接口，额定电流2.5A



[bookmark: _Toc489000787][bookmark: _Toc109314288]右面板图示

[image: ]

	接口说明

	WIFI
	连接WIFI天线

	4G
	连接4G天线（选配）

	LIGHT
	亮度传感器接口

	AUDIO
	音频输出口

	OUT
	输出网口，接全彩接收卡
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地址：上海市徐汇区钦州北路1199号88幢7楼仰邦微信公众号

网址：www.onbonbx.com

昆山光电产业基地
地 址：江苏省昆山市开发区富春江路1299号
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