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产品规格书
MVP-K2视频控制器
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MVP-K2视频控制器是由本公司研发生产的经济款，小体积视频控制器，面向LED屏幕显示、演出与租赁、会议室、演播室等市场的视频处理设备。本产品采用了专为小间距LED 显示屏设计的4K图像处理技术，对于超高分辨率LED大屏可实现点对点输入和输出，故能有效消除图像因放大而引入的边缘锯齿现象，降低了图像放大后的失焦模糊感。产品适用于桌面摆放，屏内安装。
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· 单机可带载131万像素，水平最大3840像素，垂直最大2500像素；
· 集成了2路千兆网口输出，提高了可靠性，更为远程维护LED显示屏带来极大便利；
· 前置USB2.0接口，支持视频播放、图片播放、视频和图片混合播放三种模式;
· 支持输入源定时切换；
· 支持4K*2K@30Hz；
· 支持输入和输出画面热备份功能；
· 可预存8种用户模式供用户快速调用；
· 可通过面板按键、BxSetPro调试软件及USB端口控制设备。


















[bookmark: _Toc116572054][bookmark: _Toc116573032][bookmark: _Toc160018059]外观说明

前面板


[image: ]
















	接口说明

	1
	USB
	前置USB2.0接口: 连接U盘作为输入源时，对U盘及其文件要求如下：
U盘文件系统：支持NTFS、FAT32与FAT16，不支持exFAT（FAT64），并且U盘不可分区和用作系统启动盘；
支持视频文件格式：H.264,H.265(HEVC),MPEG1\2,MPEG4,WMV3,AVS,VC1,RV30\RV40,DivX 。 
注：当视频文件格式为H.264时，支持1920x1080@60fps最大分辨率视频文件播放，其余视频文件格式下支持1920x1080@30fps最大分辨率视频文件播放。
支持图片文件格式：
JPEG,最大分辨率 15360×8640
PNG,最大分辨率 9600×6400
BMP,最大分辨率 9600×6400
注：JPEG采用的是硬解码，PNG和BMP采用的是软解码。
U盘播放模式：支持视频播放、图片播放、视频和图片混合播放三种模式。

	2
	PWR
	电源指示灯，控制器工作正常则红色长亮

	3
	SYS 
	工作指示灯，控制器工作正常则闪烁

	INPUT区
输入源选择键区，共有[HDMI1] ~ [USB]六个按键，2个输入源端口选择按键，与背面面板输入接口标识相对应。

	4
	HDMI1
	HDMI 1输入源按键，在U盘播放时复用为“”，播放文件。

	5
	HDMI2
	HDMI 2输入源按键，在U盘播放时复用为“”，暂停文件。

	6
	USB/EXIT
	USB播放按键，在U盘播放时复用为“EXIT”，退出U盘播放模式。

	FUNCTION区
本区域为部分功能快捷设置，共包含下面3个按键：

	7
	BRT-
	亮度值调低键，在U盘播放时复用为“ ”播放当前文件的上一首。

	8
	BRT+
	亮度值调高键，在U盘播放时复用为“ ”，播放当前文件的下一首。

	9
	PART
	局部显示与全屏显示切换按键。
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	视频输出接口

	1
	LED1~LED2
	2路千兆网口输出接口，连接至接收卡。
最大带载131万像素，宽度≤3840，高度≤2500；



	视频输入接口

	2-3
	HDMI1.4*2
	VESA标准：1920x1080@60Hz向下兼容，HDMI 1.4



	音频输入输出接口

	4
	HDMI音频
	HDMI视频输入端口内嵌

	
	AUDIO_OUT
	模拟音频输出端口。



	控制接口

	5
	LAN
	网络控制接口

	6
	COM
	USB控制接口



	电源接口

	7
	输入电压
	12V，标配DY30W-12V电源适配器
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	整机规范

	输入电压
	12V，标配DY30W-12V电源适配器

	整机功率
	≤30W

	操控方式
	面板按键、BxSetPro调试软件

	装箱配件
	DY30W-12V电源适配器,  USB-A-B线1.5M*1,  HDMI2.0软线1.5M*1

	尺寸
	壳体尺寸: 193.5mmx122mmx36mm
安装尺寸: 182mmx90mm

	重量
	≤1.2Kg



	环境适应性

	工作温度
	-30℃~70℃

	环境湿度
	15%~85%
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上海仰邦科技股份有限公司
地址：上海市徐汇区钦州北路1199号88幢7楼仰邦微信公众号

网址：www.onbonbx.com

昆山光电产业基地
地 址：江苏省昆山市开发区富春江路1299号
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