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产品规格书
OVP-K2视频控制器
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OVP-K2视频控制器是由本公司研发生产的面向LED 大屏幕显示、演出与租赁、会议室、演播室等市场的中高端视频处理设备。本产品采用了专为小间距LED 显示屏设计的4K图像处理技术，对于超高分辨率LED大屏可实现点对点输入和输出，故能有效消除图像因放大而引入的边缘锯齿现象，降低了图像放大后的失焦模糊感。
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· 单机可带载131万像素，水平最大3840像素，垂直最大2500像素；
· 集成了2路千兆网口输出，提高了可靠性，更为远程维护LED显示屏带来极大便利；
· 前置USB2.0接口，支持视频播放、图片播放、视频和图片混合播放三种模式;
· 标配RS232控制接口，可接入中控设备；
· 支持输入自适应信号源分辨率；
· 支持输出自适应显示屏参数配置；
· 支持输入源定时切换；
· 支持1920*1080@60Hz，支持4K*2K@30Hz；
· 支持输入和输出画面热备份功能；
· 可预存8种用户模式供用户快速调用；
· 标配2.0"液晶屏，支持多语言菜单界面（中文、英文、俄文、越南语）;
· 可通过液晶菜单、面板按键、BxSetPro调试软件及USB端口控制设备。
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	接口说明

	1
	电源开关

	2
	2.0”彩色液晶屏（320×240）

	3
	短按旋钮[OK]键：表示进入主菜单或者输入确认。

	4
	ESC键[ESC] 返回键。

	5
	INPUT区
输入源选择键区，共有[HDMI1] ~ [CV]六个按键，6个输入源端口选择按键，与背面面板输入接口标识相对应。
HDMI1：HDMI 1输入源按键，在U盘播放时复用为“”，播放文件。
HDMI2：HDMI 2输入源按键，在U盘播放时复用为“”，暂停文件。
USB/EXIT：USB播放按键，在U盘播放时复用为“EXIT”，退出U盘播放模式。
DVI：DVI输入源按键，在U盘播放时复用为“ ”播放当前文件的上一首。
VGA：VGA输入源按键，在U盘播放时复用为“ ”，播放当前文件的下一首。
CV：CV输入源按键。

	6
	FUNCTION区
本区域为部分功能快捷设置，共包含下面2个按键：
[BRIGHT]：亮度调节快捷键。
[PART]：局部显示与全屏显示切换按键。

	7
	前置USB2.0接口: 连接U盘作为输入源时，对U盘及其文件要求如下：
U盘文件系统：支持NTFS、FAT32与FAT16，不支持exFAT（FAT64），并且U盘不可分区和用作系统启动盘；
支持视频文件格式：H.264,H.265(HEVC),MPEG1\2,MPEG4,WMV3,AVS,VC1,RV30\RV40,DivX 。 
注：当视频文件格式为H.264时，支持1920x1080@60fps最大分辨率视频文件播放，其余视频文件格式下支持1920x1080@30fps最大分辨率视频文件播放。
支持图片文件格式：
JPEG,最大分辨率 15360×8640
PNG,最大分辨率 9600×6400
BMP,最大分辨率 9600×6400
注：JPEG采用的是硬解码，PNG和BMP采用的是软解码。
U盘播放模式：支持视频播放、图片播放、视频和图片混合播放三种模式。
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	视频输出接口

	1
	LED1~LED2
	2路千兆网口输出接口，连接至接收卡。
最大带载131万像素，宽度≤3840，高度≤2500；



	视频输入接口

	2
	DVI×1
	VESA标准：1920x1080@60Hz向下兼容，支持3840x2160@30Hz

	3-4
	HDMI1.4*2
	VESA标准：1920x1080@60Hz向下兼容，HDMI 1.4

	5
	VGA×1
	VESA标准：UXGA@60Hz向下兼容

	6
	CV×1
	支持PAL \ NTSC 复合视频



	音频输入输出接口

	7
	HDMI音频
	HDMI视频输入端口内嵌

	
	AUDIO_IN
	模拟音频输入端口。

	
	AUDIO_OUT
	模拟音频输出端口。



	控制接口

	8
	COM
	USB控制接口

	9
	LAN
	网络控制接口

	10
	RS232
	中控接口



	电源接口

	11
	输入电压
	100-240V~50/60Hz
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	整机规范

	输入电压
	100-240V~50/60Hz

	整机功率
	≤35W

	操控方式
	液晶菜单、面板按键、BxSetPro调试软件

	液晶屏
	2.0”彩色液晶屏，分辨率320×240

	装箱配件
	3Pin主机电源线1.5M*1,  六类软网线1.5M*1,USB-A-B线1.5M*1,  HDMI2.0软线1.5M*1,  HDMI-DVI转接头*1

	机箱
	金刚黑 铝面板 1U标准工业机箱

	尺寸
	482.6mm×230mm×44mm

	重量
	≤3.5Kg



	环境适应性

	工作温度
	-30℃~70℃

	环境湿度
	15%~85%
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上海仰邦科技股份有限公司
地址：上海市徐汇区钦州北路1199号88幢7楼仰邦微信公众号

网址：www.onbonbx.com

昆山光电产业基地
地 址：江苏省昆山市开发区富春江路1299号
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